1.pielikums
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Vides objektu un vēstures pieminekļu apsekošana un atzinuma sagatavošana
1. Vispārīga informācija par līguma priekšmetu

1.1. Līguma priekšmets: Vides objektu un vēstures pieminekļu apsekošana un atzinuma sagatavošana.
1.2. Pakalpojumu paredzēts veikt saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Darba izpildes mērķis: apzināt iestādes “Pilsētsaimniecība” apsaimniekošanā esošo vides objektu un vēstures pieminekļu nepieciešamos uzturēšanas un remontdarbus, lai nodrošinātu to ilgmūžību.
1.4. Izpildītājs Pakalpojumu izpildei nodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei.
1.5. [bookmark: _Hlk72141551]Darbu tāmē ir jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar vides objektu un vēstures pieminekļu apsekošanu un atzinuma sagatavošanu.
1.6. Paredzamais darbu izpildes termiņš – trīs mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas.

2. Vides objektu un vēstures pieminekļu atrašanās vietas un nosaukums

2.1. Darbu veidi un to apjomi norādīti zemāk tabulā un pielikumā Nr.2.
	Nr.
	Atrašanās vieta
	Nosaukums

	1.
	Pieminekļi pilsētvidē

	1.1.
	Akadēmijas un Lielās ielas krustojums
	Jāņa Čakstes piemineklis ar elementu "Saule" granītā

	1.2.
	Alunāna parks
	Ā.Alunāna piemineklis ar bareljefu

	1.3.
	Aviācijas iela
	Fašisma upuru piemiņas vieta

	1.4.
	Dobeles šoseja ("Mīlestības" alejā)
	Teča vāze

	1.5.
	Garozas ielā 15, Kultūras nama “Rota” teritorijā
	Piemiņas akmens represētajiem

	1.6.
	Kalnciema ceļš 12a
	Piemiņas plāksne Katiņas upuru piemiņai (akmens)

	1.7.
	Pasta iela 32, Raiņa parks 
	Raiņa piemineklis

	1.8.
	Stacijas parks
	Lāčplēša piemineklis

	1.9.
	Stacijas parks
	Piemiņas plāksne

	2.
	Pieminekļi kapsētās

	2.1.
	Graudu iela 14
	Brāļu kapu piemiņas vieta

	2.2.
	Bauskas iela 12
	Meža kapu Brāļu kapu sektors, piemiņas vieta. Piemineklis par godu Brīvības cīnītājiem un granīta stēlas

	3.
	Vides objekti

	3.1.
	Uzvaras iela 51, Uzvaras parks
	Skulptūra "Dziesmu vainags"

	3.2.
	Pilssalas iela 1
	Baltā vāze ar stiklšķiedras ieliktni

	3.3.
	Lielās ielas tilts par Driksas upi
	Skulpturālais veidojums Ernestam Johanam Bīronam

	3.4.
	Lielās ielas tilts par Driksas upi
	Skulpturālais veidojums Konrādam fon Mandernam


Piezīme: Ar izvietojumu un padziļināto vēsturisko nozīmi var iepazīties Iestādes mājas lapā: https://www.pilsetsaimnieciba.lv/darbibas-joma/arhitektoniskie-veidojumi-vides-objekti-struklakas/

3. Prasības darba izpildei

3.1. Izpildītājam jāveic objektu vizuālā un, ja nepieciešams, instrumentālā apsekošana, ietverot vismaz šādus aspektus:
3.2. Objekta vizuālā un tehniskā apsekošana klātienē:
3.2.1. Konstruktīvo elementu, materiālu (akmens, granīts, bronza, apmetums, šuves u.c.) un pamatnes/cokola stāvokļa novērtējums.
3.2.2. Bojājumu (plaisas, šuvju izdrupumi, bioloģiskais apaugums, sāļu izsēdumi, mehāniski bojājumi, koka/metāla korozija u.c.) fiksēšana un foto-dokumentēšana.
3.3. Steidzamības prioritāšu noteikšana:
3.3.1. Steidzami: Darbi jāveic steidzami, jo bojājums apdraud objekta ilgmūžību.
3.3.2. Vidēja prioritāte: Plānotie uzturēšanas darbi 1 – 3 gadu laikā (piemēram, šuvju atjaunošana u.c. nepieciešamie darbi).
3.3.3. Ieteikumi regulārai apkopei: Rutīnas tīrīšana, aizsargpārklājumu atjaunošana (piemēram, bioloģiskā apauguma noņemšana, mazgāšana u.c.).
3.4. Restaurācijas/remonta tehnoloģijas un darbu gaitu apraksts:
3.4.1. Detalizētu norādījumu izstrāde nepieciešamajiem remontdarbu materiāliem un metodoloģijai (piemēram, elastīgas un pret atmosfēras iedarbību izturīgas šuvotājmasas veids granītam, atbilstoša sastāva mineralizētās javas akmens plaisu injicēšanai u.c.).
3.4.2. Norādījumi par izmantojamajām uzkopšanas/tīrīšanas vielām un metodēm (piemēram, saudzīga mazgāšana ar zemu spiedienu, sausā tīrīšana, biocīdie līdzekļi u.c.).
3.5. Aptuvenās izmaksu tāmes (indikatīvo izmaksu) sagatavošana:
3.5.1. Indikatīvs finansējuma aprēķins katra objekta sakārtošanai (sadalot pa darbaspēka, materiālu un tehnoloģiskajām pozīcijām), lai Pasūtītājs varētu plānot nepieciešamo budžetu.
3.6. Pasūtītājam nododamā dokumentācija:
3.6.1. Apsekošanas atzinums/pārskats, kurā ietverta:
· Katra objekta pase ar fotofiksāciju;
· Veicamo darbu apraksts ar tehnoloģiskajām prasībām;
· Darbu steidzamības un izmaksu prioritāšu tabula;
· Indikatīvās lokālās tāmes atjaunošanas darbiem
3.7. Izpildītājam līguma izpildē jānodrošina speciālists ar spēkā esošu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izdota restauratora (vai restauratora – meistara, vai vecmeistara) apliecību. Speciālistam jābūt darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādīto apakšuzņēmēju.
3.8. Līguma izpildes rezultātu dokumenti iesniedzami elektroniskā formātā (parakstīts ar drošu e-parakstu).

4. Darba pieņemšanas kārtība

4.1. Izpildītājs pēc noteikto darbu izpildes iesniedz Pasūtītājam apsekošanas atzinumu/pārskatu un aktu par izpildītajiem darbiem.
4.2. Pasūtītājs izskata Izpildītāja dokumentus piecu darba dienu laikā, un, ja nav pretenziju, to apstiprina.


Sagatavoja: 
JVPI “Pilsētsaimniecība” Apsaimniekošanas nodaļas 
vadītājs Mārtiņš Kazanskis			         04.09.2026.

